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dot. dostawy pojazdu osobowego typu Mikrobus / Van / MPV,
 o zapłonie samoczynnym
dla NOSG w Chełmie
 z dnia 02.11.2026 r.




…………..……..…., dnia …………… r.
miejscowość 		     data
……………………………………….
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta




FORMULARZ OFERTOWY

dot. sprzedaży pojazdu osobowego typu Mikrobus / Van / MPV o zapłonie samoczynnym dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie


	Lp.
	Parametry:
	Wymagania Zamawiającego:

	1.
	Wymagania
w zakresie warunków eksploatacji pojazdu
	Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych panujących na obszarze Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, itp.

	2.
	Rodzaj pojazdu 
i warunki techniczne
	Pojazd homologowany wg kategorii M1, o rodzaju nadwozia: Mikrobus / Van / MPV, umożliwiający przewóz 9 osób (łącznie z kierowcą).
Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.
Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE
lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny 
dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.

	3.
	Barwa nadwozia
	Preferowana biała, srebrna, szara lub inna – z palety producenta pojazdu z wyłączeniem żółtej i pomarańczowej.

	4.
	Rok produkcji i ukompletowanie
	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku.
Wnętrze pojazdu – ciemne.

	5.
	Gwarancja
	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. 
W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi.
Z zakresu gwarancji i rękojmi wyłącza się skutki naturalnego zużycia elementów pojazdu, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji lub z przebiegu /czasookresu/ określonego przez producenta, w zakresie:
· klocków/okładzin hamulcowych,
· tarcz/bębnów hamulcowych,
· filtrów oleju, paliwa, powietrza,
· płynów eksploatacyjnych, bezpieczników, żarówek, szczotek alternatora,
piór wycieraczek, opon.

	6.
	Warunki serwisowania
	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych, nie częściej niż co 15 tys. km lub jeden rok.
Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. 
Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem pojazdu
w danej dobie.
Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania/wymiany w celu realizacji czynności obsługowych pojazdów.

	7.
	Dostępność serwisu
	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów
na terytorium RP w promieniu do 100 km od siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej tj. 22-100 Chełm ul. Trubakowska 2. 
W przypadku przekroczenia odległości 100 km w zakresie dostępności do serwisu Zamawiający dopuszcza realizację usług poprzez: serwis mobilny, z wykorzystaniem obsługi Assistance lub formuły door to door. 
Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdem wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy obsług serwisowych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

	8. 
	Bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo

	1) Wykonawca zapewni, że wszelkie dane generowane przez pojazd (w tym dane telemetryczne, diagnostyczne, lokalizacyjne oraz dane użytkownika przetwarzane przez systemy infotainment) będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie 
na serwerach zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dostęp do tych danych, zarówno w celach serwisowych, jak i analitycznych, musi być możliwy wyłącznie z terytorium UE/EOG i podlegać jurysdykcji prawa UE/polskiego.
2) Systemy elektroniczne i oprogramowanie oferowanego pojazdu muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa cybernetycznego, w szczególności w zakresie ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją danych oraz atakami 
z zewnątrz. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego zgodność systemów pojazdu z aktualnymi normami i najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej (np. ISO/SAE 21434 lub równoważne).

	
	II. Wymiary:
	

	1.
	Szerokość całkowita
	Co najmniej 1900 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

	2.
	Długość całkowita
	 Nie krótszy niż 5000 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

	
	III. Silnik:
	

	1.
	Rodzaj
	4 – suwowy, o zapłonie samoczynnym

	2.
	Maksymalna moc silnika spalinowego
	Nie mniej niż 100 kW

	3.
	Pojemność w cm3
	Nie mniej niż 1993 cm3

	
	IV. Układy:
	

	1.
	Napędowy
	1) Napędzane koła osi przedniej lub przedniej i tylnej.
2) Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, min. z 6 przełożeniami do jazdy 
do przodu lub bezstopniowa. 

	2.
	Hamulcowy/
trakcyjny
	Co najmniej z systemami:
· zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania,
· stabilizacji toru jazdy,
· wspomagania nagłego hamowania.

	3.
	 Kierowniczy
	1) Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą
po lewej stronie.
2) Kolumna kierownicza regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie.

	

	V. Wyposażenie:
	

	1.
	Oświetlenie
	Reflektory przednie w technologii ledowej, czujnik światła, oświetlenie kabiny LED. 

	2.
	Szyby i lusterka
	1) Szyby boczne drzwi przednich sterowane elektrycznie.
2) Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.

	3.
	 Siedzenia
	Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym:
1) Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach: przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia.
2) Kanapa trzymiejscowa w II oraz III rzędzie siedzeń.

	4.
	 Bezpieczeństwo
	1) Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera.
2) Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera.
3) Fabryczny zestaw czujników parkowania z tyłu pojazdu lub kamera cofania.

	5.
	 Klimatyzacja
	Elektroniczna, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.

	6.
	Instalacja radiowa/ telefoniczna
	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu i min. 4 głośniki. Moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.

	7.
	Zamek centralny/ kluczyki/karty
	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu/pilotów do sterowania centralnym zamkiem. 

	8.
	Zabezpieczenie  antykradzieżowe
	Minimum jedno elektroniczne.

	9.
	Zabezpieczenie podłogi i bagażnika pojazdu
	Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych (przód - tył) z matą ochronną podłogi bagażnika.

	10.
	Roleta/półka  bagażnika
	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.

	11.
	Koła
	1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 
2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół wraz z ogumieniem do jazdy 
w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.
3) Pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone w miejscu dedykowanym do jego transportu i zabezpieczone przed przemieszczaniem się. 

	12.
	Trójkąt ostrzegawczy
	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ lub równoważny.

	13.
	Gaśnica
	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP lub równoważny.

	14.
	Apteczka 
	1 szt. typu samochodowego.




	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jm
	Ilość
	Cena jedn. netto (zł)
	Wartość netto (zł)
	VAT (%)
	Wartość brutto
(zł)
	Nazwa / model

	1.
	Pojazd osobowy typu Mikrobus / Van / MPV
 o zapłonie samoczynnym
	szt.
	1
	
	
	
	
	




Oferta ważna do: _________________________________________ (minimum 30 dni)

Udzielona gwarancja:_________ miesięcy








……………………………………
Podpis osoby upoważnionej 
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