**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

…………..……..…., dnia …………… r.

miejscowość data

……………………………………….

Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

dot. **dostawy narzędzi i sprzętu warsztatowego dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej**

**Część I – Zestaw kluczy, zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych izolowanych, zestaw ściągaczy do tapicerki (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **VAT****%** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1. | **Zestaw kluczy płaskich oraz nasadowych, w tym typu torx i imbus**NEO TOOLS 10-078 | **1** |  |  |  |  |
| 2. | **Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych izolowanych**NEO TOOLS 04-220 | **1** |  |  |  |  |
| 3. | **Zestaw ściągaczy do tapicerki**NEO TOOLS 11-824 | **1** |  |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ OFERTY** |  |  |

**Część II – Miernik grubości powłoki lakierniczej (wyprodukowany nie wcześniej niż
 w 2023 roku).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **VAT****%** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1. | **Miernik grubości powłoki lakierniczej z czujnikiem na przewodzie**BLUE TECHNOLOGY P-11-S-AL | **1** |  |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ OFERTY** |  |  |

**Część III – Sprężarka tłokowa bezolejowa wraz z osprzętem (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2023 roku).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **VAT****%** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1. | **Sprężarka tłokowa bezolejowa**wymagane parametry:- długość maksymalna: 680mm- szerokość maksymalna: 280mm- pojemność zbiornika: 20 - 25 litrów- maksymalne ciśnienie 8 bar- minimalna wydajność na tłoczeniu: 110 litrów / minutę- zasilanie: 1-fazowe, 230V- moc silnika: 1,1kW – 1,5kW- gwarancja na całe urządzenie: minimum 24 miesiącewymagany osprzęt dodatkowy:- pistolet do pompowania ogumienia samochodowego z manometrem – 1 szt- przewód spiralny pneumatyczny z obrotowymi złączkami dostosowanymi do sprężarki i pistoletu do pompowania ogumienia, o długości minimum 6mb – 1 szt. | **1** |  |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ OFERTY** |  |  |

Termin realizacji zamówienia: ……………………….

Udzielam gwarancji na sprężarkę: …................. miesięcy od dnia dostawy do NOSG.

Oferta ważna do: **30 dni kalendarzowych od dnia złożenia formularza.**

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

……………………………………

Podpis osoby upoważnionej